项城市辰升新型墙体材料有限公司清洁生产审核结果公示

项城市辰升新型墙体材料有限公司位于项城市郑郭镇刘营行政村，公司于2013年10月注册成立，总投资1500万元，占地面积28668平方米，公司于2013年12月编制《项城市辰升新型墙体材料有限公司年产6000万块煤矸石烧结砖建设项目环境影响报告表》，于2014年1月9日以周环审【2014】01号予以批复。公司于2016年投入建设时对原设计的直通式隧道窑改成移动式隧道窑，并将该项工艺变更纳入到验收工作，原项城市环保局于2016年12月16日，对该项目以项环验[2016]23号文予以批复。目前企业设计产生为6000万块/a烧结砖，有原料料场一座，干燥窑一座、隧道窑一座。主要生产工艺为：原料处理——配料搅拌——原料陈化及二次搅拌——成型及切码——干燥及焙烧——成品。

根据河南省发展和改革委员会、河南省环境保护厅关于印发《河南省清洁生产审核实施细则》的通知（豫发改环资【2018】161号）文件要求，对企业本轮审核结果进行公示。

本轮清洁生产审核历时12个月，共产生清洁生产方案22个，经过认真研究、比较、筛选，确认可行方案22个；可行的方案中基本不需要经济投资或投资额较小的无/低费方案有19个，投资比较大的中/高费方案2个，持续清洁生产方案1个。通过所有清洁生产方案的实施，企业主要能源指标和污染物排放指标均得到优化，企业整体清洁生产水平提高，审核后企业清洁生产水平处于国内一般水平。清洁生产审核成效显著，为企业带来了环境效益、经济效益和社会效益。本轮清洁生产审核产生可行的21个方案，截至报告完成时，方案已经全部实施完成，实施完成率达到100%，已经实施的方案总投资22.45万元。方案实施后产生的效益汇总如下表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **方案**  **类别** | **数量** | **投资** | **实施期间实际取得的经济效益** | **年度经济效益** | **实施期间实际取得的环境效益** | **年度环境效益** | **年度效益核算的具体说明方法** | **企业生产是否有大小月（淡旺季）** |
| 无低费方案 | 19 | 2.45万元 | 13.015万元 | 13.015万元 | 节电量0.73万kWh | 节电量0.73万kWh | 根据方案实施的时间长短及审核期间在全年中占比例进行计算，污染物减排量根据第三方检测报告计算 | 企业年有效工作日240d |
| 节约用水：50t | 节约用水：50t |
| 节约用煤矸石：26.5t | 节约用煤矸石：26.5t |
| 减少SO2产生量：0.167t | 减少SO2产生量：0.167t |
| 中高费方案 | 2 | 20万元 | / | / | 减少颗粒物排放量：3t | 减少颗粒物排放量：3t |
| 汇总 | 21 | 22.45万元 | 22.45万元 | 22.45万元 | 节电量0.73万kWh | 节电量0.73万kWh |
| 节约用水：50t | 节约用水：50t |
| 节约用煤矸石：26.5t | 节约用煤矸石：26.5t |
| 减少SO2产生量：0.167t | 减少SO2产生量：0.167t |
| 减少颗粒物排放量：3t | 减少颗粒物排放量：3t |